**Pravidla požárního útoku (hrbáč) okrsek Dolany**

Provedení požárního útoku muži:

**1.** požární útok provádí **7 členů** soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry, kde napojí motorovou stříkačku na **2 kusy** savic o délce **2,5 m** (sport, klasik), sacího koše (sport, klasik), koš osazen karabinou a ventilovým lanem (provázkem) – minimální **délka 5 m**

Před ponořením do vodního zdroje, musí být přívodní vedení sešroubované, připojené na stroj, našroubován sací koš a připevněno ventilové lano (provázek). Sací koš musí zůstat našroubovaný i po vytažení přívodního vedení z vodního zdroje **po ukončení útoku**, pokud spadne, bude **penalizace 5 vteřin**. Po ponoření přívodního vedení do vodního zdroje se může začít sát, ale nesmí se pomáhat **pumpováním**. Přívodní vedení se rozmontuje, až na pokyn rozhodčího.

Přívodní vedení vytvoří členové družstva: **strojník a 2 – 3 členové týmu**

**2.** dopravní vedení je tvořeno **dvěma hadicemi B, průměr 75 mm, délka 20 m**

První hadice B se rozhodí a připojí na stroj, druhá hadice B může být rozvinuta a rozložena **nejméně od první poloviny** hadice B, to je **10 m od základny**. Druhá hadice B se připojí na rozdělovač a u rozdělovače zůstane vždy obsluha.

**3.** Útočné proudy levý a pravý tvoří **4 kusy hadice C, průměr 52 mm**, **délka 20 m,** 2 kusy proudnic s **otvorem trysky 12,5 mm.**

Od rozdělovače se rozhodí první hadice C levého i pravého proudu a druhá hadice C může být rozvinuta a rozložena **nejméně od druhé poloviny** hadice C, to je **10 m od rozdělovače**.

Po rozvinutí druhé hadice C se **teprve připojí proudnice**. Proudař se zastaví před hranicí stříkání, zaměří se na svůj terč – sklopný nebo plechovky. Po shození terče zvedne proudnici vzhůru. (Stříkání může být provedeno ve stoje nebo v pokleku, ale proudnice nesmí být o nic opřena nebo držena dvěma soutěžícími).

**4.** Požární útok se považuje za ukončený **sražením obou terčů.**

**5.** Proudař po sražení svého terče **nesmí pomoci srazit druhý terč.**

Základna a vybavení na základně:

Základna má rozměry **2 x 2 m, výška 10 cm**

Všechen materiál je na základně uložen libovolně, hadice v kotoučích, savice jsou uloženy vedle stroje popřípadě přes stroj. Savice přesahují základnu **maximálně do 50 cm.**

Motorová stříkačka je nastartována **před odstartováním** družstva.

Doba na přípravu základny je **5 minut od vyzvání rozhodčím**, který také překontroluje uložení všech věcí na základně.

Po překročení časového limitu na přípravu **není družstvo diskvalifikováno ani penalizováno** časovou ztrátou.

Spojky savic a hadic mohou být utaženy ručně nebo za pomoci hákových klíčů, záleží na rozhodnutí soutěžního družstva.

Ústroj: jednotná pro celé družstvo, pracovní stejnokroj nebo sportovní úbor, všichni triko s krátkým rukávem nebo všichni s dlouhým rukávem, triko nemusí být zastrčeno do kalhot.

Obuv: pracovní nebo sportovní, uzavřená bota, nesmí být použity kopačky nebo tretry.

Všichni členové družstva musí mít **přilbu s podbradním řemínkem**, který je **vždy zapnutý**.

Soutěže se smí **zúčastnit pouze členové SDH**.

Neplatnost pokusu:

Pokud není nasáto **do 60 vteřin**

Porušení jednotlivých pravidel

Za nesportovní chování

Podání protestu:

Podává se nejdéle **do 5 minut** od provedení požárního útoku.

**Pravidla požárního útoku okrsek Dolany**

Provedení požárního útoku ženy:

**1.** požární útok provádí **7 členů** soutěžního družstva (strojník může být muž**)**, kteří běží na signál startéra od startovní čáry, kde napojí motorovou stříkačku na **2 kusy** savic o délce **2,5 m** (sport, klasik), sacího koše (sport, klasik).

Před ponořením do vodního zdroje, musí být přívodní vedení sešroubované, připojené na stroj, našroubován sací koš, sací koš **musí zůstat našroubovaný** i po vytažení přívodního vedení z vodního zdroje **po ukončení útoku**, pokud spadne, bude **penalizace 5 vteřin**. Po ponoření přívodního vedení do vodního zdroje se může začít sát, ale nesmí se pomáhat **pumpováním**. Přívodní vedení se rozmontuje, až na pokyn rozhodčího.

Přívodní vedení vytvoří členové družstva: **strojník a 2 – 3 členové týmu**

**2.** dopravní vedení je tvořeno **dvěma hadicemi B, průměr 75 mm, délka 20 m**

Dvě hadice B jsou připraveny k připojení, jedna na stroj, druhá k rozdělovači – ta je smotána do hada, také je připraven rozdělovač a čtyři hadice C a dvě proudnice, vše je připraveno na spojení. Poté se dopravní a útočné vedení přemístí směrem k terčům.

Útočné proudy levý a pravý tvoří **4 kusy hadice C, průměr 52 mm**, **délka 20 m**, 2 kusy proudnic s **otvorem trysky 12,5 mm.**

Proudařka se zastaví před hranicí stříkání, zaměří se na svůj terč – sklopný nebo plechovky. Po shození terče zvedne proudnici vzhůru. (Stříkání může být provedeno ve stoje nebo v pokleku, ale proudnice nesmí být o nic opřena nebo držena dvěma soutěžícími).

**3.** Požární útok se považuje za ukončený **sražením obou terčů.**

**4.** Proudařka po sražení svého terče **nesmí pomoci srazit druhý terč.**

Základna a vybavení na základně:

Základna má rozměry **2 x 2 m, výška 10 cm**

Všechen materiál je na základně uložen libovolně, savice jsou uloženy vedle stroje popřípadě přes stroj. Savice přesahují základnu **maximálně do 50 cm.**

Motorová stříkačka je nastartována **před odstartováním** družstva.

Doba na přípravu základny je **5 minut od vyzvání rozhodčím**, který také překontroluje uložení všech věcí na základně.

Po překročení časového limitu na přípravu **není družstvo diskvalifikováno ani penalizováno** časovou ztrátou.

Spojky savic a hadic mohou být utaženy ručně nebo za pomoci hákových klíčů, záleží na rozhodnutí soutěžního družstva.

Ústroj: jednotná pro celé družstvo, pracovní stejnokroj nebo sportovní úbor, všichni triko s krátkým rukávem nebo všichni s dlouhým rukávem, triko nemusí být zastrčeno do kalhot.

Obuv: pracovní nebo sportovní, uzavřená bota, nesmí být použity kopačky nebo tretry.

Všichni členové družstva musí mít **přilbu s podbradním řemínkem**, který je **vždy zapnutý**.

Soutěže se smí **zúčastnit pouze členové SDH**.

Neplatnost pokusu:

Pokud není nasáto **do 60 vteřin**

Porušení jednotlivých pravidel

Za nesportovní chování

Podání protestu:

Podává se nejdéle **do 5 minut** od provedení požárního útoku.